Система диспетчеризации предназначена для измерений, технологического и коммерческого учета тепла, воды, пара, газа, электроэнергии. 
Область применения: объекты жилищно-коммунального хозяйства (поквартирный и общедомовой учет), промышленные и производственные предприятия.
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Система позволяет автоматизировать сбор данных со счетчиков. Программа по заданному расписанию, например несколько раз в сутки, будет запрашивать данные с устройства указанной точки учета. Также оператор в любой момент может запросить недостающие данные любой из точек учета в ручном режиме.
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Система позволяет работать по любым каналам связи: прямые подключения, коммутируемые линии, GSM CSD/GPRS, сеть Интернет.
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Нештатные ситуации регистрируется блоком диагностики  и протоколируются в журнале. Оператору при возникновении утечки/порыва, ошибки в работе прибора, выходе за метрологический диапазон система выводит всплывающее уведомление и звуковой сигнал.
Система позволяет настроить автоматическое SMS и E-mail уведомление о нештатных ситуациях заинтересованным лицам и организациям. (Для информирования посредством SMS необходима установка дополнительного модема)
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Программа дает возможность сравнить фактическое потребление и договорные нагрузки по массе и тепловой энергии точки учета теплоснабжения. Выводится в таблице и графиках. Наглядно показана экономия в абсолютных величинах и процентах. Отчет можно сохранить или сразу распечатать. 
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Также контролируется перегрев-недогрев теплоносителя.
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Система сформирует "Отчет о сроках поверок средств измерений" за указанный период, если вы укажете дату последней поверки и межповерочный интервал для устройства. Также за 30 дней до окончания срока, появится сообщение о количестве устройств, требующих поверки.
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Дополнительно к программе приобретаются

· - Модем  - Комплект поставки с кабелем RS-232 с разъемом "розетка" DB-9F 
Коммерческое предложение.

Установка и наладка системы диспетчеризации.

1. Установка системы на оборудовании заказчика
· Компьютер (сервер сбора данных) 
                Требования Процессор - Intel Pentium 4 1600МГц или выше, с поддержкой архитектуры x86.
RAM - Объем оперативной памяти не менее 1024Мб.

Емкость диска - Объем необходимого места на жестком диске рекомендуется не менее 1Гб для сервера и не менее 300 Мб для журналов.
Интерфейсы - Для работы по сети (в случае установки компонентов системы на два или более компьютеров) необходима сетевая плата стандарта Ethernet со скоростью передачи от 100Мб/с. Для работы Службы опроса, на компьютере необходимо установить коммуникационное оборудование (модем, подключение RS232), через которое будет производиться опрос.

· Установка программы на компьютер ответственного лица. (требуется статичный IP адрес)
· Установка модема, подключение, наладка, проверка работы.
· Инструктаж по работе с программой.
· Sim-карта с подключенной услугой передачи данных CSD или GPRS приобретается заказчиком
Стоимость программы и комплекта оборудования 
для одного узла учета – 13 260 руб.
2. Аренда оборудования исполнителя, сопровождение работы программы
· Установка программы на компьютер ответственного лица.
· Установка модема, подключение, наладка.
· Инструктаж по работе с программой.
· Сопровождение работоспособности оборудования.
Стоимость аренды программы и комплекта оборудования 
для одного узла учета – 1 530 руб./мес. или 995 руб./мес. при подключении более 5 точек учета
